**Příloha č. 6**

**Prohlášení dodavatele o splnění technických**

**a dalších podmínek plnění předmětu dodávky**

**PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY S NÁZVEM:**

**„****Nákup komunálního zametacího stroje“**

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

**Právní forma zadavatele:** 112 - Společnost s ručením omezeným

**Sídlo zadavatele:** U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov

**Zadavatele zastupuje:** Ing. Jiří Chramosta, jednatel

**IČO zadavatele:** 49549511

**DIČ zadavatele:** CZ49549511

**Druh zadávacího řízení: ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ**

dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)

**Pověřená osoba zadavatele:** Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní název dodavatele:** |  | |
| **Adresa sídla dodavatele:** |  | |
| **IČO:** |  | |
| **Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:** | |  |

***Já, níže uvedený statutární zástupce či osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele zastupující výše uvedeného dodavatele v uvedeném zadávacím řízení čestně prohlašuji:***

* *že mnou dodaný komunální zametací stroj (KZS)* ***\*výrobce …xxx… typu …xxx…, verze výbavy…xxx… ,rok výroby …xxx…*** *splňuje požadavky na plnění předmětu této veřejné zakázky ve všech zadavatelem stanovených technických požadavcích a parametrech včetně všech součástí a vybavení a poskytovaných služeb dle části 5.1 zadávací dokumentace a*
* *že tyto níže uvedené požadované technicko - jakostní parametry, součástí a výbava mnou dodaného KZS pro potřebu Technických služeb Kutná Hora, spol. s r.o. jsou zahrnuty v celkové nabídkové ceně této moji nabídky.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávaný stroj splňuje následující zadavatelem stanovené technické podmínky: | ANO/NE\* | Skutečná hodnota\*\* |
| Dieselový motor o výkonu min. 50 kW, splňující emisní normu minimálně Tier V |  | **…xxx…** |
| Zdvihový objem min. 3 500 cm3 |  | **…xxx…** |
| Točivý moment min. 300 Nm |  | **…xxx…** |
| Převodovka plynulá hydrostatická |  |  |
| Nastavitelné, mechanicky odpružené sedadlo řidiče s opěrnou hlavou a 3 -bodovými pásy |  |  |
| Dvoumístná kabina s řízením vpravo |  |  |
| Otvíratelná okna-ručně či elektricky |  |  |
| Přední oranžový maják – led diodový |  |  |
| Zadní oranžový maják – led diodový |  |  |
| Denní svícení automaticky spouštěné |  |  |
| Klimatizace |  |  |
| Všechna 4 řiditelná kola v pracovním režimu |  |  |
| LED světla pro denní svícení |  |  |
| Přepravní rychlost min. 40 km/hod. |  | **…xxx…** |
| Délka stroje max. 5 500 mm |  | **…xxx…** |
| Maximální šíře zametání min. 2600 mm |  | **…xxx…** |
| Poloměr zatáčení max. 3 300 mm |  | **…xxx…** |
| Výška stroje max. 2 300 mm |  | **…xxx…** |
| Šířka stroje max. 1 300 mm |  | **…xxx…** |
| Zatížení přední nápravy min. 2 300 kg |  | **…xxx…** |
| Zatížení zadní nápravy min. 2 300 kg |  | **…xxx…** |
| Palivová nádrž min. 50 l |  | **…xxx…** |
| 2 ks kartáčů k zametání, kamera v sací šachtě |  |  |
| Plynulé nastavení přítlaku a sklonu kartáčů |  |  |
| Plynulé nastavení otáček kartáčů |  |  |
| Plynulé nastavení množství vody pro sací šachtu a kartáče |  |  |
| Kapacita čisté vody včetně min. 300 l |  | **…xxx…** |
| Objem nádrže na smetky min. 2 000 l |  | **…xxx…** |
| Zadní ruční sací hadice |  |  |
| Zásobník na smetky v nerezovém provedení |  |  |
| Barva bílá |  |  |
| Rezervní kolo plnohodnotné, shodné s namontovanými |  |  |
| Povinná výbava vozidla (zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, výstražný trojúhelník) |  |  |
| Návodu v české jazyce |  |  |
| Technický průkaz pro pracovní stroje |  |  |

*Toto prohlášení předkládám jako osoba oprávněná jednat jménem, či za dodavatele.*

*V ………………… dne ……………… ……………………………………………………….*

*jméno a příjmení, funkce*